**Использование радиостанции Baofeng u82r в качестве мобильного телефона в составе репитера:  
  
НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ (PTT-B), (MENU), (\*) и (#)  
PTT(B) Включение радиостанции на передачу  
PTT(B)+MENU Запуск и остановка системы, прием входящего вызова и разрыв установленного соединения  
PTT(B)+ЗВЕЗДОЧКА(\*) Прием входящего вызова, также звонок по набранному номеру  
PTT(B)+РЕШЕТКА(#) Отклонение входящего вызова, очистка поля набора номера**

**ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ВВОДА ЛЮБЫХ КОМАНД ТРЕБУЕТСЯ УДЕРЖАНИЕ КЛАВИШИ PTT(B)  
эта же клавиша используется для разговора с абонентом  
Пояснение: комбинация PTT(В)+MENU означает что сначала была зажата клавиша PTT(B) и затем не отпуская PTT(B) была нажата и отпущена клавиша MENU затем была отпущена и сама PTT(B) и так для других комбинаций**

**ЗАПУСК СИСТЕМЫ PTT(B)+MENU (C на других радиостанциях)  
В ответ на это действие на радиостанции должен на 30 секунд загореться зеленый светодиод приема и прозвучать короткий звуковой сигнал это говорит о том что можно выполнить следующие действия:  
- набирать номер и звонить с выбранной сим карты  
- узнать последний пропущенный вызов по команде 0\*  
- узнать состояние аккумулятора по команде 1\*  
- узнать текущую дату и время по команде 2\*  
- узнать уровень сети 1 сим карты по команде 3\*  
- очистить все номера быстрого набора по команде 8\*  
- включать и отключать озвучивание вводимых цифр по команде 9\*  
повторное нажатие комбинации PTT(B)+MENU при включенном зеленом светодиоде остановит систему**

**НАБОР НОМЕРА удерживая клавишу PTT(B) наберите номер абонента, комбинация PTT(B)+ЗВЕЗДОЧКА начнет выполнять вызов если в устройстве более 1 сим карты, то прозвучит предложение “выберите с какой сим карты выполнить вызов” при нажатии комбинации PTT(B)+1 вызов выполнится с 1 сим карты, при нажатии комбинации PTT(B)+2 вызов выполнится со второй сим карты. Если вы ошиблись в наборе номера или не уверены что ввели его правильно очистите поле набора номера комбинацией PTT+РЕШЕТКА и повторите набор  
Если после набора номера выполнить   
PTT(B)+СТРЕЛКА ВВЕРХ (A на других радиостанциях) набранный номер закрепится за клавишей СТРЕЛКА ВВЕРХ , и в дальнейшем для набора этого номера быстрого набора будет достаточно выполнить PTT(B)+СТРЕЛКА ВВЕРХ всего можно закрепить три номера быстрого набора это дополнительно PTT(B)+СТРЕЛКА ВНИЗ (B на других радиостанциях) и PTT(B)+EXIT/TAB (D на других радиостанциях)**

**ПРИЕМ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА   
(установите на рации достаточный уровень громкости иначе вы не услышите что вам звонят!)  
1 способ комбинацией PTT(B)+ЗВЕЗДОЧКА  
2 способ комбинацией PTT(B)+MENU  
Комбинация PTT(B)+РЕШЕТКА отклоняет входящий вызов  
Комбинации PTT(B)+MENU когда соединение установлено разрывает соединение**